|  |  |
| --- | --- |
|  | **VILLE DE Plouhinec** |

**Dossiers déposés avant le 18 septembre 2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Date de dépôt** | **Numéro de dossier** | **Pétitionnaire** | **Adresse du projet** | **Description du projet** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15/09/2023 | DP 29197 23 00147 | Monsieur Eric VELLY | 13 rue du Commandant Charcot  29780 PLOUHINEC | Muret parpaing de 80 cm enduit couleur crème ou gris clair + brise vue 80 cm métal  Clôture de type grillage avec sous basement béton couleur gris 1m80 de haut +canisse  Portail sera posé ensuite |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14/09/2023 | DP 29197 23 00146 | Monsieur OLIVIER WERBICKI | 4 bis Rue de Kervoazec  29780 Plouhinec |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13/09/2023 | DP 29197 23 00145 | Monsieur Régis GABRIEL | 22 Rue de Locquéran  29780 Plouhinec | Un dossier a déjà été déposé et accepté (DP0291972200064), cependant il y a une modification, une partie en zinc est suggérée par l'entreprise qui fera la couverture début Octobre 2023 car la pente est inférieure à 21 degrés. ( voir photo, partie coloriée en gris anthracite)  Changement de couverture tuile par une couverture en ardoise en majorité, une partie en zinc à l'arrière de la maison, ainsi que deux fenêtres de toit en 55x98. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/09/2023 | DP 29197 23 00144 | Monsieur Yannick RACAPE | 10 Rue Jean Guillou  29780 Plouhinec | Implantation serre a des fins potager |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/09/2023 | DP 29197 23 00143 | Monsieur Thierry LE BEURRE | 27 RUE LANN ILIS  29780 PLOUHINEC | Peindre de couleur blanche le muret et les piliers du portail existant |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14/09/2023 | PC 29197 23 00036 | Monsieur Frédéric THOMAS | Rue Jean Guillou  29780 PLOUHINEC | Le projet vise à l'édification d'une construction abritant de 2 logements  Ce lot à bâtir fait partie du PA 029197000003 précisant que 4 logements minimum devront être construits sur ce lot.  La construction de ces deux logements vient compléter la construction en cours d'un premier logement, il restera à bâtir un quatrième logement sur le dernier macro lot restant au SUD OUEST de la parcelle  Corps principal : Murs en blocs de béton enduit blanc  Couverture en ardoise d'espagne à 2 pans à 45°, rives ardoises  Menuiseries ext alu RAL noir sablé 2100  Carport : Claustra à claire voie en bois  Toiture terrasse non accessible masqué par des acrotères habillés en zinc antra |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07/09/2023 | PC 29197 23 00035 | Monsieur Gilles et Anne Lise COLIN | 42 impasse de Menez Gwen  29780 PLOUHINEC | Projet de construction d'une maison individuelle de type penty constutuée d'un module principal rectangulaire et de 2 volumes périphériques sous forme d'appentis.  Les matériaux utilisés seront traditionnels alliant l' ardoise de schiste bleuté pour la couverture au mortier de ton blanc cassé pour le parement extérieur de la maçonnerie.  Les menuiseries ext seront en alu laqué de ton anthracite  L'aménagement des extérieurs sera conforme à l'environnement général :pelouse+ 2 arbres à haute tige+bosquets arbuste résistants+talutages périphériques doublés de murets de pierres sèchesaccès en sable de carrière compacté, terrasse bois... |